{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Smeta"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Smeta","index":0,"n_rows":506,"n_cols":6,"rows_kept":506,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["Kəpəz Gəncə Təlim-Məşq və Futbol Uşaq Akademiya Binasının sökülüb yerində yenidən tikilməsi işlərinin həcmi"]
["№","Görüləcək işlərin adı","Ölçü vahidi","Miqdarı","Qiyməti","Məbləği"]
[null,"Mövcud ikimərtəbəli binanın sökülməsi"]
[1,"Mövcud tikililərdə dəmir-betonun roksonla dağıdılması,binanın xarici və daxili divarlarının ekskavatorla sökülməsi","m3",8400]
[2,"İnşaat tullantılarının ekskavatorla maşınlara yüklənərək 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması","m3",8400]
[null,"Cəmi"]
[null,"Təlim-Məşq və Futbol Uşaq Akademiya binası"]
[1,"Çalanın ekskavatorla qazılaraq torpağın maşınlara yüklənib 15 km məsafəyə aparılıb boşaldılması","m3",3919.58]
[2,"Çalanın dibinin əl ilə hamarlanması","m2",1507.53]
[3,"Çalanın dibinin katok ilə kipləşdirilməsi ","m2",1507.53]
[4,"A,B,D bloklarında lentvari monolit dəmir beton bünövrənin altına xırdadənəli çınqıl-qum qarışığının verilməsi","m2",92.5]
[5,"Katok ilə kipləşdirmə","m2",919.84]
[6,"Taxta qəlibin qurulması","m2",136.4]
[7,"Beton hazırlıq qatının verilməsi B 7,5 (919,84 x 0,1h)","m3",91.98]
[8,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",919.84]
[9,"Beton hazırlıq qatının bitum mastika ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",919.84]
[10,"A,B,D bloklarında lentvari monolit dəmir beton bünövrənin taxta qəlibinin yığılması","m2",682.2]
[11,"A,B,D bloklarında lentvari monolit dəmir beton bünövrənin armokarkasının yığılması F20 AIII, F16 AIII, F14 AIII, F10 AIII, F8 AIII","tn",29.01]
[12,"A,B,D bloklarında lentvari monolit dəmir beton bünövrənin betonlanması B 25","m3",375]
[13,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",682.2]
[14,"C blokunda çalanın dibinə xırdadnəli çınqıl-qum qarşığının verilməsi (13,80 x 8,9 x 0,1h)","m3",12.28]
[15,"Çınqıl-qum qarışığının katok ilə kipləşdirilməsi","m2",115.71]
[16,"Taxta qəlibin yığılması","m2",4.54]
[17,"Beton hazırlıq qatının verilməsi B 7,5 (13,80 x 8,9 x 0,1h)","m3",12.28]
[18,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",122.82]
[19,"Beton hazırlıq qatının üstünün bitum mastikası ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",122.82]
[20,"Monolit dəmir-beton bünövrənin taxta qəlibin yığılması","m2",17.47]
[21,"Monolit dəmir-beton bünövrə tavanın armokarkasının yığılması F16 AIII, F14 AIII, F8 AI","tn",3.92]
[22,"Monolit dəmir beton tavananın betonlanması B25","m3",43.3]
[23,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",108.03]
[24,"Dəmir beton sütunların armatur çıxıntılarının bağlanması F22,F20 AIII, F8 AI","tn",2.9]
[25,"A,B,D bloklarında lentvari bünövrəarası boşluqların xırdadənəli çınqıl-qum qarışığı ilə doldurulması","m3",1212.8]
[26,"Beton hazırlıq qatının verilməsi B 7,5 b=100,0mm","m3",133.28]
[27,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1332.8]
[28,"Beton hazırlıq qatının üstünün bitum mastikası ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",1332.8]
[29,"Sement-qum məhlulundan qoruyucu qatın verilməsi, \nb= 30,0 mm ","m3",39.979999999999997]
[30,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1332.8]
[31,"C blokunda beton hazırlıq qatının verilməsi B 7,5  b=100,0mm","m3",11.14]
[32,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",111.36]
[33,"Beton hazırlıq qatının üstünün bitum mastikası ilə 2 dəfə hidroizolyasiyası","m2",111.36]
[34,"Sement-qum məhlulundan qoruyucu qatın verilməsi, \nb= 30,0 mm ","m3",3.34]
[35,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",111.36]
[36,"A,B,C,D bloklarında monolit dəmir-beton döşəmə tavanın armaturlanması F16 AIII, F10 AIII, F8 AIII","tn",7.04]
[37,"Taxta qəlibin yığılması","m2",14.5]
[38,"Monolit dəmir-beton döşəmə tavasının betonlanması B 20  b=12,0sm","m3",159.9]
[39,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1332]
[40,"Döşəməyə hamarlayıcı qatın verilməsi b=6,0sm M200","m3",79.900000000000006]
[41,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1332]
[42,"Monolit dəmir-beton sütunların armokarkasının yığılması F20,F22 AIII, F8 AI","tn",44.5]
[43,"Monolit dəmir-beton sütunların taxta qəlibinin yığılması","m2",1636.8]
[44,"Monolit dəmir-beton sütunların betonlanması B 25","m3",283.64]
[45,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",818.4]
[46,"Rigellərin taxta qəlibinin yığılması","m2",1102.8]
[47,"Rigellərin armokarkasının yığılması F22, F20 AIII, F16 AIII, F8 AI","tn",76.5]
[48,"Rigellərin betonlanması B 25","m3",238.3]
[49,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",919]
[50,"MÖTV-1 in taxta qəlibinin yığılması","m2",1334.55]
[51,"MÖTV-1 in armokarkasının yığılması F12,F10,F8","tn",28.5]
[52,"MÖTV-1 in betonlanması B 25","m3",219.7]
[53,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1334.55]
[54,"MÖTV-2 nin taxta qəlibinin yığılması","m2",1443.86]
[55,"MÖTV-2 nin armokarkasının yığılması F12,F10,F8","tn",28.15]
[56,"MÖTV-2 nin betonlanması B 25","m3",235.73]
[57,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1443.86]
[58,"MÖTV-3 ün taxta qəlibinin yığılması","m2",1460.58]
[59,"MÖTV-3 ün armokarkasının yığılması F12,F10,F8","tn",33.200000000000003]
[60,"MÖTV-3 ün betonlanması B 25","m3",246.18]
[61,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1460.58]
[62,"Pilləkən qəfəsəsinin taxta qəlibinin yığılması","m2",65]
[63,"Pilləkən qəfəsəsinin armokarkasının yığılması F14,F12,F10,F8","tn",2.2599999999999998]
[64,"Pilləkən qəfəsəsinin betonlanması B 25","m3",8.91]
[65,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",105.2]
[66,"Parapetin sütunlarının armokarkasının yığılması \nF18 AIII, F8 AI","tn",0.85]
[67,"Parapetin sütunlarının taxta qəlibinin yığılması","m2",111.6]
[68,"Parapetin sütunlarının betonlanması B 25","m3",14]
[69,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",55.8]
[70,"Parapetin divarlarının 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",160.19999999999999]
[71,"Parapetin divarlarının üstündən dəmir-beton kəmərin armokarkasının yığılması","tn",1.75]
[72,"Taxta qəlibin yığılması","m2",106.8]
[73,"Kəmərin betonlanması B 20","m3",21.36]
[74,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",250]
[75,"Parapetin divarlarının daxildən suvanması","m2",216.6]
[76,"Su axım borularının quraşdırılması F100","p.m",128]
[77,"Damın üstünə keramzitdən istilik izolyasiya qatının verilməsi","m3",390]
[78,"Damın üstünə sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi b=6,0sm M200","m3",83.4]
[79,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1390]
[80,"Damın və parapetin yanlarının şüşəli ruberoid ilə 2 qat izolyasiyası","m2",1790]
[81," -3,5 m səviyyəsindən  ±0,00 səviyyəsinə qədər xarici divarın 40-lıq mişar daşı ilə hörülməsi","m2",634.5]
[82,"±0,00 səviyyəsindən +4,65 m səviyyəsinə qədər 40-lıq mişar daşı ilə xarici divarın hörülməsi","m2",557.79999999999995]
[83,"Mişar daşından hörülmüş xarici divarın -3,5 səviyyəsindən +4,65-ə qədər suvanması","m2",1466.6]
[84,"Suvağın üstündən -1,35 səviyyəsinə qədər isti bitum ilə 2 dəfə hidroizolyasiya","m2",386.9]
[85," -1,35 səviyyəsinə qədər yumşaq torpaqla əks doldurma","m3",580.1]
[86," +4,65 m  səviyyəsindən 8,25 m səviyyəsinə qədər xarici divarın 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",594.29999999999995]
[87,"Xarici divarın +4,65 səviyyəsindən +8,25 səviyyəsinə qədər suvanması","m2",594.29999999999995]
[88,"8-9 oxları arasında binaya giriş hissədə +8,25 səviyyəsindən +10,55 səviyyəsinə qədər 40-lıq mişar daşından hörgü","m2",15]
[89," +10,55 səviyyəsində hörgünün üstündən dəmir-beton kəmərin armokarkasının yığılması F12 AIII, F8 AI","tn",7.0000000000000007E-2]
[90,"Taxta qəlibin yığılması","m2",4.2]
[91,"Dəmir beton kəmərin betonunun verilməsi B 20","m3",0.9]
[92,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",10.5]
[93," +8,25 səviyyəsindən +10,75 səviyyəsinə qədər xarici divarın suvanması","m2",448.8]
[94,"6/1 və 8/1 oxları arasında binanın çıxıntısında sütunlar arası məsafənin 40-lıq mişar daşı ilə -1,35 səviyyəsindən +9,50 səviyyəsinə kimi hörülməsi","m2",108.5]
[95," +9,50 səviyyəsində hörgünün üstündən dəmir-beton  armokarkasının yığılması F12 AIII, F8 AI","tn",0.35]
[96,"Taxta qəlibin yığılması","m2",20]
[97,"Dəmir beton kəmərin betonunun verilməsi B 20","m3",4]
[98,"Qəlibçinin işçiliyi","p.m",50]
[99,"Zirzəmidə arakəsmələrin 40-lıq mişar daşı ilə hörülməsi","m2",284.7]
[100,"20-lik mişar daşından arakəsmələrin hörülməsi","m2",28.25]
[101,"10-luq kərpicdən arakəsmələrin hörülməsi","m2",135.5]
[102,"Daxili divarların suvanması","m2",2086.71]
[103,"Duş otağının divarlarının kafel ilə üzlənməsi","m2",385.1]
[104,"Çamaşırxana divarlarının kafel ilə üzlənməsi","m2",84.9]
[105,"Zirzəminin döşəməsinə metlağın vurulması","m2",1268.9000000000001]
[106,"Süpürgəliyin vurulması","p.m",381.28]
[107,"Duş və tualet otaqlarının tavanının alüminium asma tavandan yığılması(Türkiyə)","m2",73.900000000000006]
[108,"Alçipandan tavanın yığılması","m2",1195]
[109,"Tavanı divardan ayıran hissəyə PVC plintusun vurulması","p.m",381.28]
[110,"Divar və tavanın şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə)","m2",2811.71]
[111,"Alüminium izosistem materialdan paket pəncərə bloklarının yığılması (1,6 x 0,5h)","əd",35]
[112,"Alüminium izosistem materialdan qapı bloklarının yığılması (0,9 x 2,1h)","əd",11]
[113,"Alüminium izosistem materialdan qapı bloklarının yığılması (1,6 x 2,1h)","əd",1]
[114,"PVC materialdan tualet qapılarının yığılması(0,8 x 2,1h)","əd",6]
[115,"I mərtəbədə daxili divarların 40-lıq mişar daşı ilə hörülməsi","m2",685.81]
[116,"Daxili divarların 20-lik mişar daşı ilə hörülməsi","m2",433.46]
[117,"10-luq kərpicdən arakəsmələrin hörülməsi","m2",146.4]
[118,"Daxili divarların suvanması","m2",3816]
[119,"Döşəməyə sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi b=6,0sm M200","m3",76.87]
[120,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1281.2]
[121,"Duş və tualet otaqlarının divarlarının kafel ilə üzlənməsi(Türkiyə)","m2",284.45999999999998]
[122,"Mətbəx,duş və tualet otaqlarının tavanının alüminium asma tavandan yığılması(Türkiyə)","m2",99.9]
[123,"Alçipandan tavanın yığılması","m2",1048.0999999999999]
[124,"Texniki,duş və tualet otaqlarının döşəməsinin metlax ilə üzlənməsi","m2",181.5]
[125,"Yataq otaqlarının və inzibati otaqların döşəməsinin laminatdan yığılması","m2",189.6]
[126,"Soyunub-geyinmə otağının,iclas otağının və fitnes otağının döşəməsinə vinilin vurulması","m2",264.2]
[127,"Dəhliz və digər otaqların döşəməsinin keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə)","m2",513.1]
[128,"Keramika seranitdən süpürgəliyin vurulması","p.m",231.3]
[129,"MDF süpürgəliyin vurulması h=10,0sm","p.m",404.4]
[130,"Tavan ilə divarın birləşməsinə PVC plintusun vurulması","p.m",635.70000000000005]
[131,"Divar və tavana şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi(Betek Türkiyə)","m2",2869.65]
[132,"Alüminium izosistem materialından qapı bloklarının yığılması (0,9 x 2,1h)","əd",14]
[133,"Alüminium izosistem materialından qapı bloklarının yığılması (1,6 x 2,1h)","əd",2]
[134,"PVC materialdan tualet qapılarının yığılması(0,8 x 2,1h)","əd",4]
[135,"MDF materialdan qapı bloklarının yığılması(1,6 x 2,1h)","əd",3]
[136,"MDF materialdan qapı bloklarının yığılması(0,9 x 2,1h)","əd",16]
[137,"I mərtəbənin fasadında alüminium izosistem materialından temperli paket şüşə ilə pəncərə bloklarının yığılması(1,6 x 0,8h)","əd",2]
[138,"I mərtəbənin fasadında alüminium izosistem materialından temperli paket şüşə ilə pəncərə bloklarının yığılması(1,6 x 2,0h)","əd",21]
[139,"I mərtəbənin fasadında alüminium izosistem vitraj pəncərə bloklarının yığılması","m2",246.12]
[null,"Cəmi"]
[null,"Əsas binaya və zirzəmiyə giriş"]
[1,"Giriş pilləkənlərin əsası üçün torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yükənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",48]
[2,"Torpağın əl ilə hamarlanması","m2",48]
[3,"Şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi","m3",4.8]
[4,"Beton hazırlıq qatının verilməsi B 7,5 b=10,0sm","m3",4.8]
[5,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",48]
[6,"Dəmir-beton pilləkənin və meydançanın taxta qəlibinin yığılması","m2",40]
[7,"Pilləkənin və meydançanın armokarkasının yığılması F14 AIII","tn",1.35]
[8,"Pilləkənin və meydançanın betonunun verilməsi B 25","m3",14.5]
[9,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",48]
[10,"Pilləkənlərin keramika seranit ilə üzlənməsi (Türkiyə)","p.m",108]
[11,"Pilləkən meydançasının keramika seranit ilə üzlənməsi (Türkiyə)","m2",24]
[12,"Keramika seranitdən süpürgəliyin vurulması","p.m",30]
[13,"Zirzəmiyə giriş qapısı üçün torpağın ekskvatorla qazılaraq maşınlara yükənib 15 km məsafəyə aparıb boşaldılması","m3",90]
[14,"Torpağın əl ilə hamarlanması","m2",36]
[15,"Şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi","m3",3.6]
[16,"Beton hazırlıq qatının verilməsi B 7,5 b=10,0sm","m3",3.6]
[17,"Mişar daşından pillələrin hörülməsi","p.m",44]
[18,"Pilləkənin keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə)","m2",44]
[19,"Pilləkən meydançasının keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə)","m2",8]
[20,"Pilləkənlərin üstünün metaldan karkas yığılaraq polikarbonat ilə bağlanması","m2",32]
[21,"Yağış sularını yığmaq üçün zirzəmiyə giriş meydançasında drenaj sisteminin qurulması","dəst",2]
[22,"Mərtəbə arası və zirzəmiyə düşən pillələrin keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə)","p.m",96.8]
[23,"Mərtəbə arası pilləkan meydançaların keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə)","m2",21.3]
[24,"Keramika seranitdən süpürgəliyin vurulması","p.m",63.8]
[25,"Alüminium məhəccərin yığılması","p.m",49]
[26,"II mərtəbədə daxili divarların 40-lıq mişar daşından hörülməsi","m2",828]
[27,"II mərtəbədə daxili divarların 20-lik mişar daşından hörülməsi","m2",243.91]
[28,"10-luq kərpicdən arakəsmələrin hörülməsi","m2",275.58]
[29,"Daxili divarların suvanması","m2",3029.1]
[30,"Duş və sanitar qovşaqlarının tavanının alüminium asma tavandan yığılması","m2",127.72]
[31,"Tavanın alçipanla üzlənməsi","m2",1049.8]
[32,"Duş və sanitar qovşaqlarının divarlarının kafel ilə üzlənməsi","m2",667.5]
[33,"Divarlara və tavana şpaklyovka vurularaq emulsiya ilə 2 dəfə rənglənməsi","m2",3411.4]
[34,"Döşəməyə sement-qum məhlulundan hamarlayıcı qatın verilməsi b=6,0sm M200","m3",70.650000000000006]
[35,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",1177.5]
[36,"Duş və sanitar qovşağının döşəməsinin metlax ilə üzlənməsi","m2",127.72]
[37,"Foyenin,istirahət otağının,dəhlizin keramika seranit ilə üzlənməsi(Türkiyə)","m2",401.82]
[38,"Keramika seranitdən plintusun vurulması","p.m",245]
[39,"Tavan və divarın birləşməsinə PVC plitusun vurulması","p.m",750.7]
[40,"Otaqların döşəməsinə laminatın vurulması","m2",630.91999999999996]
[41,"MDF plintusun vurulması","p.m",448.6]
[42,"Alüminium izosistem materialdan temperli şüşə ilə paket pəncərə bloklarının yığılması (1,6 x 2,0h)","əd",20]
[43,"Alüminium izosistem materialdan pəncərə bloklarının yığılması (1,6 x 0,8h)","əd",2]
[44,"Alüminium izosistemdən temperli şüşə ilə paket vitraj pəncərələrin yığılması","m2",261.48]
[45,"Alüminium vitraj pəncərələrdə I və II mərtəbədə şüşələrin birləşməsinə qara rəngdə rənglənmiş alüminium qapağın vurulması","p.m",528.5]
[46,"Binanın xarici fasadının alt konstruksiyasının alüminium ankaraj və T profildən yığılması, divarın izolyasiyası və üstündən keramika seranit ilə üzlənməsi işləri(Türkiyə)","m2",1950]
[47,"Alüminium izosistem materialından qapı bloklarının yığılması (0,90 x 2,10h)","əd",2]
[48,"PVC materialdan tualet qapılarının yığılması(0,8 x 2,1h)","əd",10]
[49,"MDF materialdan qapı bloklarının yığılması (0,9 x 2,1h)","əd",23]
[50,"MDF materialdan qapı bloklarının yığılması (0,8 x 2,1h)","əd",10]
[null,"Cəmi"]
[null,"Elektrik işləri"]
[1,"Baş elektrik şiti    200х60х40","əd",1]
[2,"Elektrik şiti  \"Cetinkaya\" 90 modullu","əd",1]
[3,"Elektrik şiti  \"Cetinkaya\" 48 modullu","əd",1]
[4,"Elektrik şiti  \"Gewiss\" 36 modullu","əd",3]
[5,"Elektrik şiti  \"Gewiss\" 24 modullu","əd",1]
[6,"Avtomat 3х630А","əd",1]
[7,"Avtomat 3х400А","əd",1]
[8,"Avtomat 3х250А","əd",1]
[9,"Avtomat 3х200А","əd",2]
[10,"Avtomat 3х250А","əd",1]
[11,"Avtomat 3х160А","əd",1]
[12,"Avtomat 3х80А","əd",1]
[13,"Avtomat 3х63А","əd",1]
[14,"Avtomat 3х50А","əd",2]
[15,"Avtomat 3х40А","əd",3]
[16,"Avtomat 3х32А","əd",9]
[17,"Avtomat 3х25А","əd",3]
[18,"Avtomat 1х25А","əd",5]
[19,"Avtomat 1х20А","əd",30]
[20,"Avtomat 1х16А","əd",35]
[21,"Avtomat 1х10А","əd",40]
[22,"UZO 2х40А\\0.03","əd",1]
[23,"UZO 2х40А\\0.03","əd",9]
[24,"Kabel 3х185mm + 2х95mm","m",130]
[25,"Kabel 3х70mm + 2х35mm","m",130]
[26,"Kabel N2XH-O  5х25mm","m",90]
[27,"Kabel N2XH-O  5х10mm","m",140]
[28,"Kabel N2XH-O  5х6mm","m",250]
[29,"Kabel N2XH-O  5х4mm","m",200]
[30,"Kabel N2XH-O 3х4mm","m",280]
[31,"Kabel N2XH-O 3х2.5mm","m",5500]
[32,"Kabel N2XH-O 3х1.5mm","m",4000]
[33,"Yanmıyan qofralı boru Ø20","m",3000]
[34,"Trubka Ø25","m",500]
[35,"Trubka Ø40","m",200]
[36,"Dəlikli kanal 200х40","m",200]
[37,"Konsol L200","əd",80]
[38,"İşıqlandırıcı LED 60x60 divarüstü","əd",175]
[39,"SPOT LED 18 WT","əd",150]
[40,"SPOT LED 14 WT","əd",120]
[41,"SPOT LED 9 WT","əd",150]
[42,"Bra","əd",10]
[43,"İşıqlandırıcı LED fasad üçün","əd",6]
[44,"Vkluçatel №1 220V 10А","əd",70]
[45,"Vkluçatel №2 220V 10А","əd",40]
[46,"Torpaqlanan rozetka 220V 16А","əd",380]
[47,"Karobka","əd",650]
[48,"Vago 5 kontaktlı","əd",300]
[49,"Vago 3 kontaktlı","əd",1500]
[50,"Əl qurudan","əd",18]
[51,"Aksesuarlar","dəst",1]
[52,"Elektrikin işçiliyi","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Yanğın siqnalizasiyası"]
[1,"Tüstü dedektoru","əd",100]
[2,"Xəbərverici düymə","əd",8]
[3,"Sirena","əd",8]
[4,"Yanğın paneli 8 zona","əd",1]
[5,"Akkumlyator","əd",2]
[6,"Yanğın kabeli","m",2000]
[7,"İşçilik","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Kondisioner (VRF sistemi) və ventilyasiya"]
[null,"Zirzəmi"]
[1,"Divar tipli split kondisioner həkim otağı (12000Btu/h AUX)","əd",1]
[2,"Divar tipli split kondisioner camaşırxana (18000Btu/h AUX)","əd",2]
[3,"Mis boru, izolyasiyalı 5=13mm, drenaj boruları","p.m",20]
[4,"Köməkçi materiallar","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"I mərtəbə"]
[1,"Xarici blok 56kVt(194,3kVt)\n (GREE, GMV-Pdm560W/NaB-M)","dəst",3]
[2,"Kanal tipli daxili blok 2,2 kvt (13 nömrə)\n (GREE, GMV-R22PS/NaB-K)","əd",1]
[3,"Kanal tipli daxili blok 2,8 kvt (16,17,21,19,20)\n (GREE, GMV-R28PS/NaB-K)","əd",5]
[4,"Kanal tipli daxili blok 3,6 kvt (GREE, GMV-R36PS/NaB-K)","əd",1]
[5,"Kanal tipli daxili blok 5,6 kvt(6,7,8,9,10,3,4)\n (GREE, GMV-R56PS/NaB-K)","əd",7]
[6,"Kanal tipli daxili blok 7,1 kvt(mətbəx)\n (GREE, GMV-R71PS/NaB-K)","əd",4]
[7,"Kanal tipli daxili blok 9,0 kvt(2-3 əd, 1-2əd)\n(GREE, GMV-R90PS/NaB-K)","əd",2]
[8,"Kanal tipli daxili blok 14,0 kvt(5,14 yeməkxana - 2 əd)\n(GREE, GMV-R140PS/NaB-K)","əd",3]
[9,"Kanal tipli daxili blok 22,4 kvt(fitnes zal)\n(GREE, GMV-R224P/Na-M)","əd",1]
[10,"İdarəetmə pultu","əd",24]
[11,"Mis boru birləşdiriciləri","dəst",23]
[12,"Mis boru","p.m",450]
[13,"Mis boru izolyasiyası","p.m",450]
[14,"Mis boru fitinqləri 25%","dəst",1]
[15,"Siqnal kabeli","m",320]
[16,"Drenaj və fitinqləri izolyasiyası","m",150]
[17,"Elektrik tavası 20mm rəngli","m",90]
[18,"Elektrik tavası 10mm rəngli","m",90]
[19,"Sinklənmiş təbəqədən hava kanalı 0,5mm","m2",210]
[20,"Hava kanalı izolyasiyası","m2",210]
[21,"Elastik hava kəməri flex","qutu",18]
[22,"Cütsıralı mənfəz","əd",36]
[23,"Freon","balon",3]
[24,"Test üçün azot","balon",3]
[25,"Bərkidici və bağlayıcı elementlər","dəst",1]
[26,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"II mərtəbə"]
[1,"Xarici blok 61,5kVt(174,8kVt)\n (GREE, GMV-Pdm615W/NaB-M)","dəst",3]
[2,"Kanal tipli daxili blok 14,0 kvt(5,14 yeməkxana - 2 əd)\n(GREE, GMV-R140PS/NaB-K)","əd",2]
[3,"Kanal tipli daxili blok 7,1kvt(29-2 əd, 7,21,26,1,2)\n(GREE, GMV-R71PS/NaB-K)","əd",8]
[4,"Kanal tipli daxili blok 5,6 kvt(6,7,8,9,10,3,4)\n (GREE, GMV-R56PS/NaB-K)","əd",17]
[5,"İdarəetmə pultu","əd",27]
[6,"Mis boru birləşdiriciləri","dəst",23]
[7,"Mis boru","p.m",520]
[8,"Mis boru izolyasiyası","p.m",520]
[9,"Mis boru fitinqləri 25%","dəst",1]
[10,"Siqnal kabeli","m",360]
[11,"Drenaj və fitinqləri izolyasiyası","m",180]
[12,"Elektrik tavası 20mm rəngli","m",90]
[13,"Elektrik tavası 10mm rəngli","m",90]
[14,"Sinklənmiş təbəqədən hava kanalı 0,5mm","m2",260]
[15,"Hava kanalı izolyasiyası","m2",260]
[16,"Elastik hava kəməri flex","qutu",20]
[17,"Cütsıralı mənfəz","əd",39]
[18,"Freon","balon",3]
[19,"Test üçün azot","balon",3]
[20,"Bərkidici və bağlayıcı elementlər","dəst",1]
[21,"Nəqliyyat xərci","dəst",1]
[22,"Divar tipli split kondisioner SERVER (18000Btu/h AUX)","əd",1]
[23,"Mis boru, izolyasiyalı 5=13mm, drenaj boruları","p.m",6]
[24,"Köməkçi materiallar,kronşteyn","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Ventilyasiya"]
[1,"Ventilyator sorucu (Vents, KT 70-40-6)","əd",1]
[2,"Ventilyator vorucu (Vents, KT 70-40-6)","əd",1]
[3,"Ventilyator sorucu camaşırxana,anbar (Vents, KT 50-30-4)","əd",2]
[4,"Sinklənmiş dəmirdən kanal (0,6mm)","m2",96]
[5,"Sinklənmiş dəmirdən kanalın izolyasiyası","m2",48]
[6,"Elastik hava kəməri flex","qutu",12]
[7,"Hava vuran və alan şəbəkə (300x300mm, Air master)","əd",28]
[null,"Cəmi"]
[null,"Massaj, Duş və soyunub-geyinmə otağı"]
[1,"Ventilyator sorucu (Vurucu-massaj)(TT 250, Vents)","əd",4]
[2,"Sinklənmiş dəmirdən kanal","m2",48]
[3,"Hava vurucu mənfəzi F120","əd",8]
[4,"Elastik hava kəməri flex","qutu",4]
[5,"Köməkçi materiallar","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"I mərtəbə"]
[1,"AHU vurucu aqreqat (10000m3/saat, VentKlima)","əd",1]
[2,"AHU sorucu aqreqat (10000m3/saat, VentKlima)","əd",1]
[3,"Sinklənmiş dəmirdən kanal (0,6mm)","m2",126]
[4,"Hava kanalı izolyasiyası","m2",70]
[5,"Elastik hava kəməri flex","qutu",18]
[6,"Cütsıralı mənfəz","əd",36]
[null,"Cəmi"]
[null,"Mətbəx,yeməkxana"]
[1,"Ventilyator sorucu,vurucu (K315, Vents)","əd",4]
[2,"Sinklənmiş dəmirdən kanal (0,6mm)","m2",48]
[3,"Hava kanalı izolyasiyası","m2",20]
[4,"Elastik birləşdirici flex","qutu",2]
[5,"Cütsıralı mənfəz","əd",12]
[null,"Cəmi"]
[null,"Soyunub-geyinmə otağı"]
[1,"Ventilyator sorucu (TT 250, Vents)","əd",1]
[2,"Ventilyator sorucu (Dospel)","əd",5]
[3,"Sinklənmiş dəmirdən kanal","m2",48]
[4,"Hava vurucu mənfəzi F120","əd",8]
[5,"Elastik hava kəməri flex","qutu",4]
[6,"Köməkçi materiallar","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"II mərtəbə"]
[1,"AHU vurucu aqreqat (12000m3/saat, VentKlima)","əd",1]
[2,"AHU sorucu aqreqat (12000m3/saat, VentKlima)","əd",1]
[3,"Sinklənmiş dəmirdən kanal (0,6mm)","m2",156]
[4,"Hava kanalı izolyasiyası","m2",86]
[5,"Elastik birləşdirici flex","qutu",24]
[6,"Cütsıralı mənfəz","əd",62]
[null,"Cəmi"]
[null,"Soyunub-geyinmə otağı"]
[1,"Ventilyator sorucu (TT 250, Vents)","əd",2]
[2,"Ventilyator sorucu (Dospel)","əd",10]
[3,"Sinklənmiş dəmirdən kanal","m2",52]
[4,"Hava vurucu mənfəzi F120","əd",8]
[5,"Elastik hava kəməri flex","qutu",4]
[6,"Köməkçi materiallar","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Santexniki işlər"]
[1,"PVC boru F25","m",840]
[2,"PVC boru F32","m",720]
[3,"PVC boru F40","m",560]
[4,"PVC boru F50","m",320]
[5,"PVC boru F63","m",280]
[6,"Dirsək F25","əd",9]
[7,"Dirsək F32","əd",260]
[8,"Dirsək F40","əd",200]
[9,"Dirsək F50","əd",140]
[10,"Dirsək F63","əd",60]
[11,"Mufta F25","əd",120]
[12,"Mufta F32","əd",200]
[13,"Mufta F40","əd",100]
[14,"Mufta F50","əd",80]
[15,"Mufta F63","əd",60]
[16,"Üçlük F25","əd",240]
[17,"Üçlük F32","əd",160]
[18,"Üçlük F40","əd",40]
[19,"Üçlük F50","əd",20]
[20,"Üçlük F63","əd",10]
[21,"Dirsək F25-½","əd",260]
[22,"Kafelaltı vintil F25","əd",38]
[23,"Kafelaltı vintil F32","əd",56]
[24,"Kanalizasiya borusu F200","m",180]
[25,"Kanalizasiya borusu F100 3m-lik","əd",46]
[26,"Kanalizasiya borusu F100 1m-lik","əd",92]
[27,"Kanalizasiya borusu F50 2m-lik","əd",82]
[28,"Kanalizasiya borusu F50 1m-lik","əd",182]
[29,"Kanalizasiya borusu F50 0,5m-lik","əd",300]
[30,"Dirsək F100","əd",88]
[31,"Dirsək F50","əd",240]
[32,"Üçlük F100","əd",94]
[33,"Üçlük F50","əd",92]
[34,"Trap F50 (80)","əd",62]
[35,"Trap F50 (10)","əd",54]
[36,"Manometr","əd",8]
[null,"Cəmi"]
[null,"İsitmə sistemi"]
[1,"PVC falqalı boru F25","m",1560]
[2,"PVC falqalı boru F32","m",320]
[3,"PVC falqalı boru F40","m",480]
[4,"PVC falqalı boru F50","m",480]
[5,"PVC falqalı boru F63","m",120]
[6,"Dirsək F25","əd",660]
[7,"Dirsək F32","əd",240]
[8,"Dirsək F40","əd",90]
[9,"Dirsək F50","əd",90]
[10,"Dirsək F63","əd",20]
[11,"Mufta F25","əd",120]
[12,"Mufta F32","əd",100]
[13,"Mufta F40","əd",100]
[14,"Mufta F50","əd",120]
[15,"Mufta F63","əd",30]
[16,"Üçlük F25","əd",10]
[17,"Üçlük F32","əd",120]
[18,"Üçlük F40","əd",120]
[19,"Üçlük F50","əd",20]
[20,"Mufta F25-½ (çöl)","əd",480]
[21,"Radiator","m",210]
[22,"Radiator vintili","əd",320]
[23,"Sauna otağının komplektləşdirilməsi(4,0x3,10x2,80h)","dəst",1]
[24,"İşçilik","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Su ilə yanğınsöndürmə "]
[1,"Boru F63","m",480]
[2,"Üçlük F63","əd",12]
[3,"Mufta F63","əd",105]
[4,"Rekor F63","əd",6]
[5,"Yanğın rəfi","əd",6]
[6,"İşçilik","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Santexniki avadanlıqlar"]
[1,"Smestitel divariçi","əd",67]
[2,"Duş başlığı","əd",67]
[3,"Tülpan(əl üz yuyan)","əd",33]
[4,"Tülpan smestiteli","əd",33]
[5,"Avropa tipli unitaz","dəst",6]
[6,"Unitaz divariçi","əd",33]
[7,"Smestitel+pide","əd",39]
[8,"Arkokran ","əd",164]
[9,"Güzgü dəsti","əd",33]
[10,"Dəsmal quruducu","əd",15]
[11,"Duş kabina","dəst",15]
[null,"Cəmi"]
[null,"Mini ATS, Şəbəkə sistemi, Müşahidə kamerası"]
[1,"Akses point UnFiACLR","əd",25]
[2,"Sviç PFS4228-24P","əd",6]
[3,"Kabel SFTP Cat5","m",2900]
[4,"Paç panel","əd",9]
[5,"Şkaf 24u","əd",1]
[6,"Mini ats panasonic NS500(62ext)","əd",1]
[7,"Sistem telefonu kx-dt546","əd",1]
[8,"Kabel UTP (Telefon üçün)","m",4500]
[9,"Dvr XVR5216AN (32 kanal)","əd",1]
[10,"Kamera HDW1200PR (2Mp)","əd",30]
[11,"Kabel     (4+1)","m",2990]
[12,"TV kabel 90%","m",3900]
[13,"HDD  8TB","əd",1]
[14,"Monitor LM18","əd",1]
[15,"BNG","əd",64]
[16,"Qida bloku 12v/40a","əd",2]
[17,"Power konnektor","əd",32]
[18,"Rozetka TF","əd",65]
[19,"Rozetka TV","əd",65]
[20,"Rozetka kompyuter","əd",23]
[21,"İşçilik","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Bina ətrafı səki"]
[1,"Binanın perimetri boyu torpağın katokla kipləşdirilməsi (203,85 x 2,50)","m2",509.63]
[2,"Şeben qatının verilərək kipləşdirilməsi b=10,0sm (203,85 x 2,5 x 0,1h)","m3",50.96]
[3,"1 qat armokarkasın yığılması F12 AIII","tn",5.5]
[4,"Beton bardürün düzülməsi h=30,0sm","p.m",203.85]
[5,"Betonun verilməsi B 20 (203,85 x 2,5 x 0,12h)","m3",61.2]
[6,"Qəlibçinin işçiliyi","m2",509.63]
[null,"Cəmi"]
[null,"Tikintidə təhlükəsizlik ləvazimatları"]
[1,"Tikintidə təhlükəsizlik üçün qoruyucu vasitələr, geyim dəstləri və s.","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[null,"Digər işlər"]
[1,"Ezamiyyə və nəzərdə tutulmayan xərclər","dəst",1]
[null,"Cəmi"]
[]
[null,"Ümumi cəm:"]
[]
[null,"ƏDV 18 %"]
[]
[null,"Toplam cəm:"]